**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет”**

**ИНН 7716103391 адрес 129337, город Москва, Ярославское ш., д. 26**

| **№** | **Опасность** | **Мероприятия** | **Периодичность** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами | Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий | Не реже 1 раза в три месяца и (или) после факта использования | Назначенное ответственное лицо |
|  |  | Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий | Не реже 1 раза в 12 месяцев | Назначенное ответственное лицо |
| 2. | Опасность перенапряжения зрительного анализатора | Контроль режимов труда и отдыха | Ежедневно в процессе выполнения работ | Специалист по охране труда |
|  |  | Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест | Ежедневно в процессе выполнения работ | Специалист по охране труда |
| 3. | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В | Проведение замеров сопротивления изоляции | Не реже 1 раза в 3 года | Зона ответственности арендодателя |
|  |  | Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования | Ежедневно в процессе выполнения работ | Исполнитель работ |
| 4. | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Контроль соблюдения требований охраны труда | Ежедневно в процессе выполнения работ | Непосредственный руководитель |
|  |  | Контроль состояния напольного покрытия | Ежедневно в процессе выполнения работ | Назначенное ответственное лицо |
|  |  | Регулярная уборка | По мере загрязнения | Назначенное ответственное лицо |
| 5. | Опасность психических нагрузок, стрессов | Контроль режимов труда и отдыха | Ежедневно в процессе выполнения работ | Специалист по охране труда |
| 6. | Опасность падения с высоты вместе с сооружением | Регулярное ТО оборудования | В соответствии с эксплуатационной документацией | Назначенное ответственное лицо |
| 7. | Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Регулярная уборка | В соответствии с погодными условиями | Назначенное ответственное лицо |
|  |  | Контроль использования знаков безопасности | Ежедневно в процессе выполнения работ | Непосредственный руководитель |
| 8. | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Регулярная уборка | В соответствии с погодными условиями | Назначенное ответственное лицо |
| 9. | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Контроль соблюдения требований охраны труда | Ежедневно в процессе выполнения работ | Непосредственный руководитель |
| 10. | Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру | Контроль исправности оборудования | Перед началом выполнения работ | Исполнитель работ |
| 11. | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Контроль использования СИЗ | Ежедневно в процессе выполнения работ | Непосредственный руководитель |
|  |  | Контроль соблюдения требований охраны труда | Ежедневно в процессе выполнения работ | Непосредственный руководитель |
| 12. | Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков | Контроль использования СИЗ | Ежедневно в процессе выполнения работ | Непосредственный руководитель |
| 13. | Опасность физических перегрузок при статических нагрузках | Контроль режимов труда и отдыха | Ежедневно в процессе выполнения работ | Специалист по охране труда |
| 14. | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Обслуживание противопожарных систем | В соответствии с эксплуатационной документацией | Ответственный за пожарную безопасность |
| 15. | Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В | Проведение замеров сопротивления изоляции | Не реже 1 раза в 3 года | Ответственный за электрохозяйство |
|  |  | Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования | Ежедневно в процессе выполнения работ | Исполнитель работ |